****


***Изготовитель: ООО "Дмитровский мебельный комбинат***

***Адрес: Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров,*** ***ул. Бирлово поле, д. 18***

Код 662 **Модель «Эмма»**

«Эмма» диван-кровать с механизмом трансформации «книжка».


|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**Каркас.** Выполнен с использованием древесины хвойных пород, ЛДСП, ДВПО, ХДФ, ДСП, фанеры. Объем бельевого ящика 0,18 м3. Допустимая эксплуатационная нагрузка 11 кг.


Опоры дивана выполнены из массива натурального дерева с лакокрасочным покрытием.

**Наполнение.** Спальное место сформировано с применением независимых пружинных блоков.



**Декоративный чехол**. Многослойный, состоит из 3-х слоев: верхний – декоративный облицовочный материал, средний – Hollcon 200, нижний – спанбонд. Все слои простегиваются одновременно, образую рельефный рисунок.

**Механизм трансформации**. «Книжка». Диван с механизмом трансформации «Книжка» довольно прост в использовании и позволяет располагать спальное место вдоль стены.

****

**Сборка дивана**

1. Для сборки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
2. Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
3. Для сборки изделия необходимо ключ гаечный S13:

**Схема сборки**

1. Проверить комплектацию:

Декоративная опора – 4 шт.

Опора цокольная – 1 шт.

Болт М8х90 шестигр. – 4 шт.

Шайба 8 – 4 шт.

Прокладка фетровая d20 – 5 шт.

Саморез 4\_20 – 4 шт.

1. Установить опоры деревянные (4 шт.) и пластиковую (1 шт.) в отверстия снизу короба.
2. Установить подлокотники на диван при помощи болтов М8х90 шестигр. – 4 шт. через шайбы – 4 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  |  |  |