 **Смеситель кухонный EMAR - EС-3011**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ***Основные характеристики смесителя:*** ***Высота смесителя:*** 190 мм ***Длина смесителя:*** 230 мм ***Вырез для установки:*** d-35мм  ***Рабочая температура:*** до 80° ***Назначение:*** для кухонных моек EMAR QUARTZ ***Тип смесителя:*** однорычажный ***Материал:*** латунь ***Гарантия:* 5 лет** ***Изоляторы против нагрева ручек*** ***Керамический дисковый картридж*** ***Соответствует стандартам DIN DVGW***  |

***Доступные цвета:*** Агат, Берилл, Топаз, Сардоникс, Цитрин, Кварц, Барит, Антрацит, Опал, Морион, Оникс
***Комплектация:* Смеситель, гибкая подводка 50 мм, крепеж.**