 **Смеситель кухонный EMAR - EС-3011**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Основные характеристики смесителя:***  ***Высота смесителя:*** 190 мм  ***Длина смесителя:*** 230 мм  ***Вырез для установки:*** d-35мм  ***Рабочая температура:*** до 80°  ***Назначение:*** для кухонных моек EMAR QUARTZ  ***Тип смесителя:*** однорычажный  ***Материал:*** латунь  ***Гарантия:* 5 лет**  ***Изоляторы против нагрева ручек***  ***Керамический дисковый картридж***  ***Соответствует стандартам DIN DVGW*** |

***Доступные цвета:*** Агат, Берилл, Топаз, Сардоникс, Цитрин, Кварц, Барит, Антрацит, Опал, Морион, Оникс  
***Комплектация:* Смеситель, гибкая подводка 50 мм, крепеж.**