**Уход за мойкой и смесителем**

**Как правильно ухаживать за стальной мойкой OULIN (Оулин)**

Стальные мойки OULIN очень неприхотливы в эксплуатации, и легко очищаются от всевозможных пятен. Потому что изготовлены из высококачественной стали марки 304, 18\10 с большим содержанием хрома и никеля.

Такая сталь почти неподвластна кислотам и красителям, а при правильном уходе будет служить неограниченный срок времени.

**Пятна на стальной мойке OULIN и причины их возникновения**.

На мойках OULIN из нержавеющей стали не бывает пятен от пищевых красителей, но при некоторых условиях может возникнуть точечная коррозия.

Неблагоприятные условия для возникновения коррозии:

1. Длительное воздействие агрессивных веществ (уксус, лимонный сок, майонез, цитрусовые фруктовые соки, горчица, соль, отбеливатели с хлором).
2. Очень долгий контакт с другим металлическим предметом в воде.
3. Использование абразивных средств и металлических щеток, которые могут нанести царапины и привести к коррозии.

**4-ре правила ежедневного ухода за стальной мойкой OULIN**.

Поскольку кухонные мойки OULIN изготовлены из качественной нержавеющей стали, уход за ними сводится к 4-м простым правилам:

1. Регулярно мыть стальную поверхность и вытирать насухо.
2. Не применять абразивные средства для очистки.
3. Не использовать металлические щетки.
4. По завершению очистки, химические средства следует обязательно смыть водой, а мойку OULIN вытереть насухо.

**Как очистить стальную мойку OULIN?**

**Любая грязь и жир** на мойке смывается обычными средствами для мытья посуды. Эффективнее всего смывать грязь круговыми движениями с помощью губки и мыльного раствора.

**Известковый налет** отлично удаляется с помощью специализированных средств для удаления накипи. После его применения нужно тщательно промыть мойку водой.

**Как правильно ухаживать за смесителями OULIN (Оулин).**

Вначале чистящее средство следует нанести на губку или, как вариант, тканевую салфетку и только после этого протереть собственно смеситель.

**Ни в коем случае нельзя использовать грубые губки и металлические щетки. Также запрещены для использования абразивные средства, особенно если они остаются на поверхности на длительное время, к примеру, на ночь**.

Желательно избегать средств, которые содержат фосфорную и муравьиную кислоты. На этикетке выбранного средства должна быть надпись гласящая, что оно не содержит фосфорной кислоты. Нельзя использовать щелочь, хлор и уксус (даже в минимальных количествах) и смеси из различных чистящих средств.

После того, как смеситель очищен и ополоснут, следует насухо протереть его во избежание разводов от воды. В идеале смеситель следует протирать насухо после каждого использования. Не забывайте, что различные моющие средства наподобие средства для мытья посуды, гелей, мыла и т.д. могут оставить помутнения на хромированной поверхности. Поэтому лучше смывать их водой.