
****

**Мебель модульная**

**Диван-кровать ДКД 2000.1**

Размеры (ШхВхГ) 2032×930×950мм



ООО "Мебельная фабрика Система"  
Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д.25

**Деталировка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Размер деталей, мм** | **Кол-во, шт** | **№ упаковки** | **№** | **Наименование** | **Размер деталей, мм** | **Кол-во, шт** | **№ упаковки** |
| **ЛДСП** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1* | Боковина левая | 780-950 | 1 | Уп.1 | *10* | Вязка ящика | 138-919 | 2 | Уп.2 |
| *2* | Боковина правая | 780-950 | 1 | Уп.1 | *11* | Настил | 2000-444 | 2 | Уп.2 |
| *3* | Опора левая | 295-868 | 1 | Уп.1 |  | **ЛДВП белая** |  |  |  |
| *4* | Опора средняя | 295-868 | 1 | Уп.1 | *12* | Дно ящика | 947-504 | 2 | Уп.1 |
| *5* | Опора правая | 295-868 | 1 | Уп.1 |  | **МДФ** |  |  |  |
| *6* | Планка | 868-80 | 4 | Уп.1 | *13* | Задний щит | 2000-720 | 1 | Уп. Фасад |
| *7* | Планка | 2000-80 | 2 | Уп.2 | *14* | Царга | 2000-188 | 1 | Уп. Фасад |
| *8* | Бок ящика левый | 138-500 | 2 | Уп.2 | *15* | Фасад | 996-188 | 2 | Уп. Фасад |
| *9* | Бок ящика правый | 138-500 | 2 | Уп.2 |  |  |  |  |  |

**Комплектация фурнитуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | Евровинт 6×50мм | | | 17 | Евроключ | | | | 18 | | Саморез 3,5х16мм | | | 19 | Стяжка эксцентриковая | | | 20 | Шток для стяжки эксцентриковой | |
| C:\Users\user\Desktop\ЕВР.jpg | | | | | C:\Users\user\Desktop\Фурн\евроключ.jpg | | | | | C:\Users\user\Desktop\САМОР.jpg | | | | | C:\Users\user\Desktop\ЭКСЦ.jpg | | | | C:\Users\user\Desktop\ШТОК ЭКС.jpg | | |
| 36 шт. | | | | | 1 шт. | | | | | 16 шт. | | | | | 14 шт. | | | | 14 шт. | | |
| 21 | Опора-наконечник | | 22 | Гвоздь | | | 23 | Заглушка | | | | | 24 | Направляющие шариковые 500мм | | | 25 | Саморез 3,5х16мм | 26 | | Шкант |
| C:\Users\user\Desktop\ПОДП.jpg | | | C:\Users\user\Desktop\Фурн\гвоздь.jpg | | | | C:\Users\user\Desktop\Фурн\заглуш.jpg | | | | | | C:\Users\user\Desktop\Фурн\шар напр.jpg | | | | C:\Users\user\Desktop\САМОР.jpg | |  | | |
| 10 шт. | | | 0,035 кг | | | | Евр. | 8 | Эксц. | | 12 | | 2 компл. | | | | 52 шт. | | 6 шт. | | |
| 27 | Ручка | | 4 шт. | | | | входит в упаковку фасадов | | | | | |  | | | |  | |  | | |

\* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

**Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток.

**СБОРКА**

**Сборка внутреннего каркаса**

1. На Опоры(3,4,5) по разметке прикрепите полозья направляющих(24)(рис.2) при помощи саморезов 3,5х16мм(18) и прибейте опоры-наконечники(21) на нижние торцы при помощи гвоздей(22).

2.Соедините Опоры(1,2,3) и Планки(6) с Планками(7) при помощи евровинтов(16) (рис.1).

**Сборка внешнего каркаса** (Сборка должна происходить таким образом, чтобы внутренний каркас оказался внутри внешнего).

3.На нижние торцы Боковин(1,2) прибейте опоры-наконечники(21) при помощи гвоздей(22).

4.В отверстия Ø5мм в Боковинах (1,2,3) вкрутите по 2 штока от стяжки эксцентриковой(20) (рис.1, 5), в отверстия Ø8мм вставьте шканты(26).

5. В отверстия в Заднем Щите(13) и Царге(14) вставьте эксцентриковые стяжки(19) (рис.1, 6).

6.Соедините Боковины кровати (1,2) с Задним щитом(13) и Царгой(14) и затяните эксцентрики(19) по часовой стрелке до упора.

7.Скрепите Планки(7) с Царгой(14) и Задним Щитом(13) при помощи саморезов 4х30мм(25).

8.Скрепите Боковины(1,2) с Опорами каркаса(3,5) при помощи саморезов 4х30мм(25).

9.Уложите настил(11) и соедините его с каркасом при помощи саморезов 4х30мм(25).

10.Соберите ящики по схеме ниже и установите их на место.

11. По окончании сборки на шляпки евровинтов и эксцентрики установите декоративные заглушки(23).

|  |  |
| --- | --- |
| **Рис.1 *Сборка каркаса*** | **Рис.2 - *Монтаж направляющих*** |
|  |  |
| **Рис.3 - *Соединение внутреннего каркаса с внешним*** |
|  |

**Рис.4  *Сборка ящика***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рис.4а** - ***Фасад правого ящика*** | **Рис.4б** - ***Фасад Левого ящика*** | |
|  | | |
|  | | 11. Соедините Боковины ящика(8,9) с Вязкой(10) при помощи евровинтов(16).  12.На Боковины ящика(8,9) по разметке прикрепите полозья направляющих(24) при помощи саморезов 3,5х16мм (18).  3. В отверстия в Боковинах ящика (8,9) вставьте эксцентриковые стяжки(19).  13.В Фасад(15) вкрутите 4 штока от стяжки эксцентриковой(20) (рис.4,5).  *Для того чтобы получить фасад правого ящика вкрутите штоки в отверстия, расположенные правее(рис.4а), для левого ящика соответственно левее(рис.4б).*  14.Соедините Фасад(15) с коробом ящика и затяните эксцентрики(19) по часовой стрелке до упора (рис.4,6).  15.Переверните короб ящика. В паз на Фасаде(15) вставьте Дно(12) и прибейте его к Боковинам(8,9) и Вязке(10) гвоздями(22).  16.Установите ручки(27) и зафиксируйте их при помощи винтов для ручки.  \*В зависимости от партии изделия и специфики производства, отверстия для эксцентриков(19) в Боковинах(8,9) могут находиться, как внутри готового ящика, так и снаружи. |
| **Рис.5 - *Установка штока эксцентрика*** | | **Рис.6 - *Установка и фиксация стяжки эксцентрика*** |
| **C:\Users\user\Desktop\Допы\Допы2\шток.jpg** | | **C:\Users\user\Desktop\Допы\Допы2\эксц.jpg** |



**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°С.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.

2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.

3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.

4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.

5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей

7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.

8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.

2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.

3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.

4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

*Благодарим вас за приобретение нашей продукции.*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата упаковки |  |
| Упаковщик |  |
| Номер партии |  |