**Сборка кресла «Римини» 1 или «Римини» 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Комплектация** | |
| Наименование | Кол-во |
| Кресло в сборе | 1шт. |
| Фурнитура | 1комп. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фурнитура** | | |
| **Наименование** | **Внешний вид** | **Кол-во** |
| Опора VA 310-02 |  | 4шт. |
| Саморезы 5х35 |  | 16 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядок сборки** | | |
| **Схемы** | **Описание** | **Комплектующие** |
|  | 1. Распаковать элементы мебели от упаковочного материала. |  |
|  | 1. Положить кресло на пол спинкой вниз. Прикрутить саморезами, по разметке, внутренние части опор. Затем надеть на них декоративные заглушки опор. | Опоры VA 310-02 – 4шт.  Саморезы 5х35 – 16шт. |

**Внимание! Встроенный в боковину (Римини 2) USB разъём и карман на кресло не устанавливаются!**

**Фабрика оставляет за собой право менять комплектующие, которые не несут конструктивные изменения.**