**Линейные диваны Денвер, Мадрид, Барон, Токио**

1. Основная часть – аккордеон – 1шт
2. Передняя царга – 1шт
3. Подлокотники – 2шт
4. Задняя царга – 1шт
5. Кронштейны – 4шт

Болт (потайной) – 6\*20мм – 4шт

Болт – 8\*35мм – 8шт

Соединитель: внутренний – 2шт

 внешний – 2шт

**Порядок сборки дивана**

1. Потайным болтом 6\*20(4шт) прикрепляем переднюю царгу №2 к основной части №1
2. Через кронштейны №5,прикрепленные к основной части №1, болтами 8\*35мм(8шт) прикрепляем подлокотники №3 к основной части №1
3. Путем совмещения соединителей на подлокотниках №3 и задней царге №4, устанавливаем заднюю царгу №4.