Диван прямой «Тильза-3»

Состоит из 3 пакетов:

1п. Короб для белья с прикрепленной падающей спинкой и сдвижным сидением, не скрепленным с коробом. Внутри короба 1 подушка.

2п. Короб для белья с прикрепленной падающей спинкой и сдвижным сидением, не скрепленным с коробом. Внутри короба 1 подушка и пакет с фурнитурой (12 опор пластиковых с шурупами, болт 8х60 мм- 2 шт., шайба М8- 6 шт., гайка М8- 6 шт.)

3п. Подлокотники 2 шт. с установленными крепежными болтами.

Работа по сборке:

Прикрутить шурупами 12 шт. пластиковых опор (по 4 шт. на каждый короб и 2 шт. на выдвижные сидение) на одну опору используется 1 шуруп.

Соединить два короба с помощью 2 болтов гаек и шайб М8.

Подлокотники закрепляются на коробах с помощью болтов, гаек и шайб М8 (по 2 на каждый подлокотник).

Выдвижные сидения устанавливается на короб без крепежа.

Работа по сборке заканчивается проверкой раскладывания дивана и установкой подушек.