****

***Изготовитель: ООО "Дмитровский мебельный комбинат***

***Адрес: Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров,*** ***ул. Бирлово поле, д. 18***

Код 657 **Кресло для отдыха «Элис»**

**1.Каркас кресла выполнен с использованием ДСП, ДВП, фанеры и бруса хвойных пород.**

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Габаритные размеры кресла**  Вырезка экрана  Высота сиденья – 470 мм  Глубина сиденья 540 мм  Ширина сиденья 530 мм | **2. Наполнение** |
| **Сборка кресла:**   1. Для сборки кресла необходима крестовая отвертка 2. Освободите кресло от упаковки 3. Проверьте комплектацию:  * Декоративные опоры – 4 шт. * Прокладка фетровая d20 – 4 шт. * Саморез 5\_50 – 4 шт. * Винт М6\_30 с полукруглой головкой – 8 шт.  1. Необходимо перевернуть кресло (операцию производить вдвоем) 2. Закрепить декоративные опоры 4 шт. по углам кресла, фиксируя их винтом М6х30 – 8 шт. и саморезом 5х50 – 4 шт., приклеить на опоры фетровые прокладки – 4 шт. |  |