****

 ***Изготовитель: ООО "Дмитровский мебельный комбинат***

 ***Адрес: Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров,*** ***ул. Бирлово поле, д. 18***

 Код 657 **Кресло для отдыха «Элис»**

**1.Каркас кресла выполнен с использованием ДСП, ДВП, фанеры и бруса хвойных пород.**

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Габаритные размеры кресла**Вырезка экранаВысота сиденья – 470 ммГлубина сиденья 540 ммШирина сиденья 530 мм | **2. Наполнение**  |
| **Сборка кресла:**1. Для сборки кресла необходима крестовая отвертка
2. Освободите кресло от упаковки
3. Проверьте комплектацию:
* Декоративные опоры – 4 шт.
* Прокладка фетровая d20 – 4 шт.
* Саморез 5\_50 – 4 шт.
* Винт М6\_30 с полукруглой головкой – 8 шт.
1. Необходимо перевернуть кресло (операцию производить вдвоем)
2. Закрепить декоративные опоры 4 шт. по углам кресла, фиксируя их винтом М6х30 – 8 шт. и саморезом 5х50 – 4 шт., приклеить на опоры фетровые прокладки – 4 шт.

  |  |